ユーザーガイド

インデックス
サポートされているハードウェアを動くようにする ワイヤレスネットワークに接続する コマンドラインから接続する ヒント

# ワークショップ: ワイヤレスネットワーク

ネットワークを動作させるようにすることは、今日のインターネット常時接続への要求において必要不可欠なことです。小さなプロジェクトにとって、すべてのさまざまな、絶え間なく変化するハードウェアとドライバーについていくことはとても困難なことです。Haiku はネットワークドライバーを FreeBSD 互換レイヤーに依存しています。
これは、大量のハードウェアのサポートを保証します。しかし、それらの 100% がサポートされるわけではありません。サポートされているモデルのリストをオンラインで参照するか、FreeBSD 9.2 リリースのハードウェアノートをチェックしてください。

現在のところ、PCI、PCI-X、PCI-Express、Mini PCI、および Mini PCI-Express デバイスのみサポートされているはずです。
PCMCIA、CardBus、ExpressCard、USB、および ISA デバイスは動作するようになるのにまだ作業が必要です。

## サポートされているハードウェアを動くようにする

一般にサポートされたハードウェアの最初のハードルを超えたとしても、いくつかのワイヤレスネットワークカードは正しく動作させるためにバイナリのファームウェアを必要とします。ライセンス問題のため、Haiku はいくつかのプロエタリなファームウェアを同梱できません。しかし、Haiku には、ユーザーのために必要なプロエタリバイナリをすべて取得してインストールする簡単なスクリプトが入っています。一般に、ワイヤレスネットワークを使おうとするなら、このスクリプトを動かして、システムが必要とするときに、これらすべてのファームウェアを利用可能な状態にするのは良い考えです。

ターミナルを立ち上げて、次のように入力します。

    install-wifi-firmwares.sh

ライセンスを見なおして、承認し、利用できるファームウェアファイルをインストールします。

Haiku でこれら不足するファームウェアをダウンロードするためのインターネットアクセスが無い場合、オフラインで行う方法があります。以下の tips を見てください。

## ワイヤレスネットワークに接続する

デフォルトでは、Haiku は起動後に見つけた最初の暗号化されていないワイヤレスネットワークにつながります。特定のネットワークに接続させるには、デスクトップアプレットの NetworkStatus を使用します。

Deskbar 内の NetworkStatus アイコンを右クリックして、ネットワークの公開名 (public name) を選択します (それはネットワークが送信する "SSID" です)。

ウィンドウが開きます。そこに、認証方式 (たぶん、WPA か WPA2 のどちらか。WEP はもはやセキュアな暗号ではありません!) とパスワードを入力します。OK を押して、ログインプロセスを開始します。
ハードウェアとネットワーク構成によっては、これはしばらくかかるかもしれません。通知ウィンドウで情報が提示されるでしょう。

通知ウィンドウが、いったん "Ready" と表示し、Deskbar 中の NetworkStatus のアイコンが緑の丸になったら、接続が確立されています。通知が "No link" で終わり、アイコンが黄色の三角なら、なにか異常が発生しています。おそらくパスワードが間違っています。

## コマンドラインから接続する

コマンドラインを使うのを好むか、スクリプトを使いたいか、または ~/config/settings/boot/UserBootscriptt で起動時に特定のネットワークへの接続を自動化したいなら、`ifconfig` コマンドがあります。

ターミナルを起動して、以下の最初の行を入力して利用できるワイヤレスネットワークを検索します。

    ifconfig /dev/net/iprowifi3945/0 scan
    name                             address              signal  auth
    haiku-top                        01:d0:19:a6:88:42        30  WPA
    ArcorInternet123                 00:20:12:a4:29:e1        15  WPA

もちろん、ワイヤレスネットワークアダプタへのパスは修正する必要があります。
出力は、見つかったすべてのネットワークの公開名 (SSID)、MAC アドレス、信号強度および認証方式です。

ネットワークに参加するには、次の行を使い、各自の公開名 (SSID) とパスワードを挿入します。

    ifconfig /dev/net/iprowifi3945/0 join {SSID} {password}

システム起動後、ワイヤレスネットワークアダプタの初期設定が終わっていることを、`ifconfig` コマンドの実行前に確認してください。さもなければ、コマンドは無視されます。ハードウェアとネットワークの構成により、それはしばらくかかります。通知を見てください。

## ヒント

- 以下は、Haiku でインターネット接続が動作しない時にファームウェアをインストールする方法です。ほかのオペレーティングシステムで以下のファイルをダウンロードしてください。Haiku を起動し、ファイルをそれぞれの場所にコピーし、install-wifi-firmwares.sh スクリプトを実行します。

  - 以下のふたつを /boot/system/data/firmware/broadcom43xx/b43-fwcutter/ へコピーしてください。
    - http://www.haiku-files.org/files/wifi-firmwares/b43/fwcutter/b43-fwcutter-012.tar.bz2
    - http://cgit.haiku-os.org/haiku/plain/src/system/libroot/posix/glibc/string/byteswap.h

  - 以下を /boot/system/data/firmware/broadcom43xx/b43-fwcutter/bits へコピーしてください。
    - http://cgit.haiku-os.org/haiku/plain/src/system/libroot/posix/glibc/include/arch/x86/bits/byteswap.h

  - 以下を /boot/system/data/firmware/broadcom43xx/ へコピーしてください。
    - http://www.haiku-files.org/files/wifi-firmwares/b43/wl_apsta-3.130.20.0.o

  - 以下を /boot/system/data/firmware/marvell88w8335/ へコピーしてください。
    - http://www.haiku-files.org/files/wifi-firmwares/marvell/malo-firmware-1.4.tgz

  すべてのファイルがそれぞれの場所に置かれたら、上で述べたように、ターミナルを立ち上げて、次のように入力してください。

      install-wifi-firmwares.sh

  現在利用できるすべてのファームウェアをインストールするため、ライセンスを見なおして、承認してください。