用户指南

索引
新建邮箱账户 用户账户设置 收件箱的设置 发件箱的设置 过滤器的设置 邮箱服务设置

## 电子邮箱

桌面栏： |  | 首选项
位置： |  | /boot/system/preferences/E-mail
设置： |  | ~/config/settings/Mail/*

Haiku提供了邮件系统，它通过邮件服务（mail_daemon）检索电子邮箱，并且将邮件保存为单个文本文件。它将邮件分为几个部分，并且将所有必须的头信息保存为邮件属性，例如发件人，收件人，主题以及未读状态。目前所有的邮件可以被您或者任何的程序所查询。该系统还可以在保持所有的数据和配置不变的情况下，切换电子邮箱客户端。
邮箱的配置可以在电子邮箱首选项面板中完成。

## 新建邮箱账户

让我们开始了解有关邮箱账户的设置过程。
您可以点击 Add 按钮新建一个未命名账户。它将会打开一个用于填写有关您的账户信息的面板：

首先，设置获取邮件的方式，通过 POP3 或者 IMAP。

接下来，输入您的 邮箱地址，登陆名 和 密码；之后，给出您的 账户名 以及 真实姓名，它们将在 Haiku 中始终可见。

如果您的账户来自于主要的电子邮箱提供商，Haiku 已经知道了所有的技术细节，例如服务器 IP 地址。反之，点击 下一步 将会打开其他窗口，您需要手动输入这些信息：

首先您需要为接受邮件设置 服务器名称, 登陆类型 and 连接类型 ，之后是发送邮件的设置。您应该可以在您的邮箱提供商站点找到相关的信息。
关于各种设置和附加选项的详细信息请参阅下文。

## 用户账户设置

通过选择左边列表中的账户名称，您可以修改一些基本设置：

账户名称 是用于在电子邮件首选项账户列表中显示的名称i。真实名称 是收件人收到您的邮件时看到的名称。回复地址 是某人回复您的邮件时使用的邮箱地址。通常它和您的发送邮箱地址相同。

如果您希望使用一个邮箱账户仅用于发送或者接受邮件，您可以通过右键点击左侧列表中的邮箱账户，设置相应的选框来取消/激活该用法。

## 收件箱的设置

点击您的账户名下的 收件箱 设置如何进行邮件的接收。

首先是用于接收邮件的 邮件服务器 地址。如果您的提供商要求您通过指定端口登陆，您可以将其添加到地址末端，以冒号隔开。例如， `pop.your-provider.org:1400`。

然后输入您的登陆信息， 登录名称 和 密码，并且如果有必要，修改默认的 登陆类型 Plain text 为 APOP 以便身份验证。

如果您使用 POP3 并且从不同的计算机上检索邮件，您可能需要激活 在服务器保留邮件 选项及本地的 删除时从服务器移除邮件 。

如果您使用的是 IMAP ，您已经具有了本地的 删除时从服务器移除邮件 选项。您可以指定 IMAP 目录 以用于和指定目录及其子目录同步。

同时，您也可以指定仅 下载部分消息，大于某个存储空间的消息。这样将会仅下载消息头，而且您在查阅了标题和发送者之后，可以确定是否下载消息内容和附加内容。当您的网络连接速度比较慢是非常有用。

您可以修改收件箱的 目标位置 （默认为：/boot/home/mail/in/），如果您希望将不同账户的邮件放到各自的目录，它将非常有用。但是，查询也可以帮您处理的很好。

## 发件箱的设置

点击您的账户名下面的 发件箱 以设置邮件发送方式。

首先是发送邮件的 SMTP 服务器 地址。与前面的接收服务器类似，如果需要，您可以使用指定端口，如：`mail.your-provider.org:1200` 。

如果您需要登录，您可以修改 登录类型 为 ESMTP ，然后输入上述的用户名和密码。其他类型用于需要您检查 POP3 before SMTP 邮件认证的供应商。

与接收邮件类似，您可以修改发件箱的 位置（默认为：/boot/home/mail/out/）。

## 过滤器的设置

有关新邮件到达的通知，邮件排序和过滤的方法等内容位于账户名下的 邮件过滤器。您可以添加任意数量的过滤器，然后挨个使用，并且可以通过拖拽改变它们的位置。
目前，系统为您提供了三个 收件箱过滤器 。过滤器添加完成之后，您需要选中它，查看一下它的选项。

### 垃圾邮件过滤器

垃圾邮件过滤器使用了统计的方法来识别邮件为不需要的垃圾邮件。它将会赋予 0-1 之间的值给邮件，并且您可以决定有用和垃圾邮件的范围。
您可以查看添加到邮件头部的排名。
同时，垃圾过滤器可以从所有的接收邮件中学习。当然，您必须检出被误认为垃圾邮件的负面邮件。您将会发现更多关于我们正在讨论的 Mail 的信息。

与下述的 规则过滤器 过滤器相结合，您将能够自动检出删除的垃圾邮件。

### 规则过滤器

过滤器将邮件头与搜索模式相匹配，并且根据您设置的规则执行某些动作。
在第一个文本框内，您可以指定需要进行检查的邮件头。可选内容如下：

名称 |  | 发件人的名称
发件地址 |  | 发件人邮箱地址
收件地址 |  | 您的邮箱地址（由邮箱账户不同而不同）
回复地址 |  | 将要回复到的邮箱地址。
日期 |  | 邮件接收的日期和时间。
主题 |  | 主题
Cc |  | 抄送地址（Cc）
账户 |  | 邮箱账户名
状态 |  | 当前邮箱状态。通常为 "Read"，"Replied"，"Sent"，"Forwarded"，"New"，或者其他自定义的内容。但是，除非您在过滤器中做了修改，否则，当 Mail 服务获取邮件之后，它总是为 "New" 。
优先级 |  | 由发件人的邮件程序设置（如，"urgent"）
Thread |  | 实质上与 "Subject" 相同，但是不附带如 "Re:" 或者 "Fwd:" 等内容。
Classification Group |  | 根据 垃圾邮件过滤器 对它的分类，可以为空（如果不确定）或者包含 "Genuine" 或 "Spam" 等。
Spam/Genuine Estimate |  | 这是 垃圾邮件过滤器 赋给邮箱的估算数值。它们以科学记数法的形式表示，如 1.065e-12，其表达的意思为，1.065 除以 10 的 12次方，大小为 0.000000000001065 。

第二个文本框放置您的搜索方式。它可以接受 正则表达式 ，这给了它巨大的灵活性，虽然可能会让事情变得复杂。仔细阅读有关内容，它非常值得，并且简单的搜索模式并没有 那么 复杂。

通过其下的弹出菜单，您可以设置模式匹配时的动作。您可以移动或者删除邮件，设置 "Read" 或其他状态，或者设置执行回复的邮箱账户。

### 新邮件通知

对于新邮件的通知，您有几种可供选择的方法。 在 方法 中，您可以找到多个选项可供选择：

无 |  | 没有通知
响铃 |  | 为 每个 新邮件播放 声音 首选项中“新邮件”事件的声音文件。
提醒 |  | 为 每个新邮件显示一个提醒窗口。
键盘指示灯 |  | 闪烁一些键盘指示灯，如， 大小写锁定 指示器。
中央警报 |  | 为所有的新邮件显示 一个 提醒窗口。
中央响铃 |  | 为新邮件播放 一次 声音 首选项中的“新邮件”事件的声音文件。
登陆窗口 |  | 显示登陆窗口。

### 发送邮件过滤器

现在，仅有一个过滤器用于处理发送邮件：fortune 。
在邮件送出之前，它将会在每个邮件末尾添加一个随机选择的趣味或智慧的 "fortune cookie" 。您可以在终端中执行 fortune 命令来执行一次示范演练。

## 邮箱服务设置

现在，您的接收和发送邮件服务器（可能还有某些过滤器）都完成了配置，那么您需要告诉实际执行检查和接收的 Mail 服务 如何完成它的任务。

在 Mail Checking 中，您可以配置检查账户的邮件服务器中新邮件的时间间隔。
如果您使用拨号连接，您可能需要 Only When Dial-Up is Connected 以及 Schedule Outgoing Mail When Dial-Up is Disconnected 以避免自动拨号激动检查邮件。

Mail 服务具有一个状态窗口，您可以将其设置为显示 Never，While Sending，While Sending and Receiving 或者 Always 。

确保启用 Start Mail Services on Startup ，否则将会没有运行的 mail_daemon 来执行您的命令。

编辑邮箱菜单... 将会打开 /boot/home/config/Mail/Menu Links/ 目录。所有的目录或查询，以及放置于该目录中的链接将会呈现在 桌面栏托盘 中 Mail 服务 的邮箱图标的右键菜单中。

从该菜单中，您也可以 新建邮件...，马上查收邮件 或者编辑 首选项... 。

在打开右键菜单时按下 SHIFT 按键，您将会获取附加的命令：

仅检查邮件 |  | 提供一个子菜单用于检查指定账户邮件。
发送挂起邮件 |  | 允许您发送挂起邮件，而不进行新邮件的检查。
关闭邮件服务 |  | 退出整个基本的邮件服务（mail_daemon）

当其中有信封时，邮箱图标本身显示了是否有未读的消息（状态 "New"）。