Guide de l’utilisateur
Cette page n'est pas encore entièrement traduite. Les parties non encore traduites seront en anglais.

# Chargeur de démarrage

Le chargeur de démarrage de Haiku peut vous aider à résoudre certains problèmes de support matériel, et à choisir quelle installation de Haiku démarrer si vous en avez plusieurs (par exemple sur un CD d'installation ou sur une clef USB).
Il peut également s'avérer utile si un composant logiciel que vous avez installé empêche le démarrage de votre ordinateur : l'option Disable user add-ons mentionnée ci-dessous démarrera Haiku sans charger les composants (généralement des pilotes) en question.

Pour accéder aux options du chargeur de démarrage, vous devez garder la touche Maj appuyé jusqu'à l'amorce du processus de démarrage d'Haiku. Si un gestionnaire d'amorce est installé, vous pouvez commencer à presser la touche Maj avant d'invoquer le démarrage d'Haiku. Si Haiku est le seul système d'exploitation de votre machine, Vous pouvez commencer à presser la touche même si le BIOS n'a pas fini d'afficher ses messages de démarrage.

## Les options d'amorçage

Ceci fait, vous aurez accès à quatre menus :

Select boot volume |  | Vous permet de sélectionner l'installation de Haiku à démarrer.
Select safe mode options |  | Il y a plusieurs options à essayer en cas de problème lié au matériel, ou si le système devient instable ou incapable de démarrer à cause d'un mauvais pilote. Lorsque vous déplacez la barre de sélection d'une option, une brève explication s'affiche en bas de l'écran.

Safe mode
Puts the system into safe mode. This can be enabled independently from the other options.

Disable user add-ons
Prevents all user installed add-ons from being loaded. Only the add-ons in the system directory will be used. See Troubleshooting below.

Disable IDE DMA
Disables IDE DMA, increasing IDE compatibility at the expense of performance.

Ignore memory beyond 4 GiB
Ignores all memory beyond the 4 GiB address limit, overriding the setting in the kernel settings file.

Use fail-safe video mode
The system will use VESA mode and won't try to use any video graphics drivers.

Disable IO-APIC
Disables using the IO APIC for interrupt routing, forcing the use of the legacy PIC instead.

Disable local APIC
Disables using the local APIC, also disables SMP.

Disable SMP
Disables all but one CPU core.

Don't call the BIOS
Stops the system from calling BIOS functions.

Disable APM
Disables Advanced Power Management hardware support, overriding the APM setting in the kernel settings file.

Disable ACPI
Disables Advanced Configuration and Power Interface hardware support, overriding the ACPI setting in the kernel settings file.

Blacklist entries
Allows to select system files that shall be ignored. Useful e.g. to disable drivers temporarily. See Troubleshooting below.

Select debug options |  | Ici, vous trouverez plusieurs options qui vous aideront à déboguer ou à récuperer le détail pour un rapport de bogue. Voici, une courte explication pour chaque option affichée ci-dessous.

Enable serial debug output
Turns on forwarding the syslog output to the serial interface (default: 115200, 8N1).

Enable on screen debug output
Display debug output on screen while the system is booting, instead of the normal boot logo.

Disable on screen paging
Disables paging when on screen debug output is enabled.

Enable debug syslog
Enables a special in-memory syslog buffer for this session that the boot loader will be able to access after rebooting.

Display current boot loader log
Displays the debug info the boot loader has logged (press Q to exit the log)

Add advanced debug option
Allows advanced debugging options to be entered directly.

|  | Si « Enable debug syslog » est activé, un redémarrage à chaud après un plantage montre les options supplémentaires suivantes :
|  | Save syslog from previous session during boot Saves the syslog from the previous Haiku session to /var/log/previous_syslog when booting. Display syslog from previous session Displays the syslog from the previous Haiku session Save syslog from previous session Saves the syslog from the previous Haiku session to disk. Currently only FAT32 volumes are supported.
Select fail safe video mode |  | Si vous avez activé l'option Use fail-safe video mode, vous pouvez utiliser ce menu pour choisir une résolution et une profondeur de couleur.

## Dépannage

Si, dès le départ, Haiku refuse de démarrer sur votre matériel, essayez les différentes options de réglage sous Select safe mode options. Dans tous les cas, Envisagez de sousmettre un rapport de bug.

Si, au contraire, Haiku cesse de démarrer seulement après avoir installé un logiciel, en particulier un pilote, plusieurs options s’offrent à vous pour permettre à Haiku de démarrer de nouveau et désinstaller le logiciel en cause :

- Activer Safe mode empêchera la plupart des serveurs, des daemons et du UserBootScript de se lancer.

- Activer Disable user add-ons empêchera l’utilisation de toute extension (pilote, traducteur, etc…) que vous avez installée dans votre dossier personnel.

- Si le pilote ou l’extension en cause est installé dans un dossier système, cela devient plus complexe car cette partie est en lecture-seule. C’est à cela que sert Blacklist entries. Vous pourrez alors naviguer dans les dossiers système et désactiver les composants fautifs en cochant une entrée avec la touche Espace ou Entrée. La touche Esc permet de retourner au dossier parent.

  L’article How to Permanently Blacklist a Package File (en anglais) vous montrera comment rendre ce réglage permanent.

## Démarrer Haiku

Après avoir activé une ou plusieurs options, vous pourrez retourner au menu principal et continuer le démarrage. Pendant celui-ci, un écran de démarrage sera affiché :

Si tout fonctionne correctement, chaque symbole devrait s'illuminer, l'un après l'autre.
Ces symboles correspondent grossièrement aux étapes de démarrage suivantes :

Atome |  | Initialisation du noyau et des modules.
Disque dur avec loupe |  | Création du système de fichier racine (/) et montage du système de fichiers devfs (/dev).
Carte d'extension |  | Initialisation du gestionnaire de périphériques.
Disque de démarrage |  | Montage du disque de démarrage.
Puce |  | Activation des fonctionnalités spécifiques au processeur.
Dossier |  | Initialisation des sous-systèmes.
Fusée |  | Exécution des scripts de démarrage.