Guia do Usuário
A tradução desta página ainda não está completa. Até lá, partes incompletas mostrarão o original em inglês.

# Inicializador do Sistema

O Inicializador do Sistema Haiku pode ser útil quando ocorrer algum problema de hardware ou deseja escolher qual instalação do Haiku vai inicializar, caso tenha mais de uma (pode ser através de CD ou de um pendrive USB).
Ele também é útil para remover um componente de software que, após ter sido instalado, impeça a inicialização do sistema, A opção Desabilitar adicionais de usuário, mencionada abaixo, irá iniciar o Haiku sem carregar componentes instalados pelo usuário, por exemplo um driver.

Para entrar nas opções do Inicializador do Sistema, aperte e mantenha pressionada a tecla SHIFT antes do início do processo de inicialização. Se houver um gerenciador de inicialização instalado, você pode começar segurando SHIFT antes de chamar a entrada de inicialização para o Haiku. Se o Haiku é o único sistema operacional instalado na máquina, você pode iniciar segurando a tecla enquanto ainda vê as mensagens de inicialização do BIOS.

## Opções do Inicializador do Sistema

Uma vez lá, são oferecidos quatro menus:

Selecionar volume de inicialização |  | Escolha qual instalação do Haiku a iniciar.
Selecionar opções de modo seguro |  | Existem muitas opções a tentar no caso de problemas com o hardware. Ao deslocar a barra de seleção para uma opção, uma explicação curta aparece na base da tela.

Safe mode
Puts the system into safe mode. This can be enabled independently from the other options.

Disable user add-ons
Prevents all user installed add-ons from being loaded. Only the add-ons in the system directory will be used. See Troubleshooting below.

Disable IDE DMA
Disables IDE DMA, increasing IDE compatibility at the expense of performance.

Ignore memory beyond 4 GiB
Ignores all memory beyond the 4 GiB address limit, overriding the setting in the kernel settings file.

Use fail-safe video mode
The system will use VESA mode and won't try to use any video graphics drivers.

Disable IO-APIC
Disables using the IO APIC for interrupt routing, forcing the use of the legacy PIC instead.

Disable local APIC
Disables using the local APIC, also disables SMP.

Disable SMP
Disables all but one CPU core.

Don't call the BIOS
Stops the system from calling BIOS functions.

Disable APM
Disables Advanced Power Management hardware support, overriding the APM setting in the kernel settings file.

Disable ACPI
Disables Advanced Configuration and Power Interface hardware support, overriding the ACPI setting in the kernel settings file.

Blacklist entries
Allows to select system files that shall be ignored. Useful e.g. to disable drivers temporarily. See Troubleshooting below.

Selecionar opções de depuração |  | Aqui encontram-se diversas opções que ajudam a depurar ou obter detalhes para um relatório de erros. Novamente, uma explanação curta para cada opção é mostrada na base da tela.

Habilitar saída de depuração serial
Liga o encaminhamento da saída do relatório de sistema para a interface serial (padrão: 115200, 8N1).

Habilitar saída de depuração na tela
Exibe a saída da depuração na tela, enquanto o sistema está iniciando, ao invés da logo normal de inicialização.

Desabilitar paginação na tela
Desabilitar paginação quando a saída de depuração na tela está habilitada.

Habilitar depuração do relatório de sistema
Habilita um buffer especial de relatório de sistema em-memória para esta seção, que o carregador do sistema será capaz de acessar após reiniciar.

Exibir relatório do carregador do sistema atual
Exibe a informação de depuração que o carregador do sistema está gerando (pressione Q para sair do registro)

Adicionar opção avançada de depuração
Permite que opções de depuração avançadas sejam inseridas diretamente.

|  | Se "Habilitar syslog da depuração" está ativada, uma reinicialização a quente após um travamento mostra estas opções adicionais:
|  | Save syslog from previous session during boot Saves the syslog from the previous Haiku session to /var/log/previous_syslog when booting. Display syslog from previous session Displays the syslog from the previous Haiku session Save syslog from previous session Saves the syslog from the previous Haiku session to disk. Currently only FAT32 volumes are supported.
Selecionar modo de vídeo livre de falhas |  | Se tiver ativado a opção Usar modo de vídeo livre de falhas, poderá definir resolução e profundidade de cor.

## Solução de Problemas

Se o Haiku se recusa a iniciar em seu equipamento desde o início, experimente definir opções diferentes em Selecionar opções de modo seguro. Considere gerar um relatório de erro em todo caso.

Por outro lado, se o Haiku apenas age de repente após ter instalado alguns programas, especialmente drivers de dispositivo, existem várias opções para tornar o Haiku iniciável novamente para fazer tudo certo, ao desinstalar os pacotes problemáticos novamente:

- Ativar Modo seguro evitará que a maioria dos servidores, daemons e o UserBootScript sejam iniciados.

- Activating Disable user add-ons will prevent using any add-ons (drivers, translators, etc.) you have installed in the user hierarchy under your Home folder.

- Se o driver, adicional, etc. problemático é instalado na hieraquia do sistema, as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque aquela área é somente-leitura. Aqui, as Entradas da lista negra entram no jogo. Come elas, pode-se navegar através da hierarquia inteira do sistema e desabilitar o componente que está bagunçando as coisas pela seleção de uma entrada com a tecla SPACE ou RETURN. ESC retorna um nível no diretório pai.

  Na Internet, existe o artigo Como Barrar Permanentemente um Arquivo de Pacote mostrando como tornar essa definição fixa.

## Iniciando o Haiku

Após ativar uma ou mais opções, retorne ao menu principal e continue a inicialização, que apresentará esta tela:

Se tudo estiver OK, um símbolo após o outro rapidamente se acenderão.
Os diferentes símbolos grosseiramente correspondem aos seguintes estágios de inicialização:

Átomo |  | Inicializando módulos.
Disco + lupa |  | Criando rootfs (/) e montando devfs (/dev).
Placa de expansão |  | Inicializando gerenciador de dispositivos.
Disco de inicialização |  | Montando disco de inicialização.
Chip |  | Carregando módulos específicos da CPU.
Pasta |  | Inicilização final de subsistemas.
Foguete |  | Script de inicialização carregando o sistema.