用户指南

## 引导管理器

桌面栏： |  | 没有程序入口，通常从安装器的 工具 菜单启动。
位置： |  | /boot/system/apps/BootManager
设置： |  | 无 MBR 备份文件默认保存在 ~/config/settings/bootman/

如果您没有将 Haiku 分区添加到已存在的引导管理器，如 GRUB，引导管理器可以在主引导记录中安装一个小的引导菜单，如下所示：

引导管理器还未进行严格的测试，仍然有一些限制，它需要满足一些条件：菜单仅能够安装在您的第一个磁盘，并且在主引导记录之后必须有 2KiB 的空间。

引导管理器引导将您完成引导菜单的安装过程。

## 选择目标驱动

引导菜单启动后，会出现一个包含所有可用驱动器列表，您可以选择自己希望启动的系统。如果驱动中已经具有引导菜单， 卸载 按钮将激活，它将会引导您恢复之前备份的主引导记录，这样将会再次移除引导菜单。
反之，选择 安装 继续安装。

## 备份主引导记录 (MBR)

如果发生了错误，或者您希望再次移除引导菜单，现在可以保存主引导记录。这是一个非常重要的步骤，但是请确保您没有覆盖其他的主引导记录，如一些早期尝试时生成的主引导记录文件。

只需要选择一个备份 "`MBR`" 文件的目录，或者使用默认路径。在点击 下一步 之后，如果备份成功，您将会得到确认信息。

## 配置引导菜单

接下来，您将会看到目标驱动中的所有分区列表。通过设置检查标记，您可以决定哪个条目可以进入引导菜单，其中的文本框允许您重命名该条目。

之后，从弹出菜单中选择默认的引导分区，并通过滑块控件设置延时。此处， "立刻" 将会完全跳过引导菜单， "从不" 将会在引导菜单时停止。您可以在引导时按下 ALT 按键重新调整延时设置。

## 写入引导菜单

在引导菜单写入主引导记录之前，您将会看到有关配置信息的统计，并且是最后一次取消操作的机会。但是别太担心，如果您确保了主引导记录备份的安全，您可以很容易的恢复修改。万一出现差错，您可以通过 Haiku 引导光盘或者 USB 启动盘进行引导，然后通过引导管理器恢复主引导记录。